|  |
| --- |
| Блок-контейнер стандарт с нарами (6м\*2,4м\*2,5м)image011 (1).jpgimage023.jpg- каркас контейнера выполнен из стального гнутого швеллера (**120**мм\*50мм\*3мм) Окрашен в синий цвет.- Уголок проф.  (Усиленный) 90мм\*90мм\*3мм |
| -Каркас второстепенный, деревянный, обрешетка из доски **40мм Х 100мм** |
| - крыша плоская (сварная): металлический лист - 1мм  (швы обработанные мастикой, эмалированные). Утепление 50мм УРСА, Кнауф, изовер или аналог (рулонный),  пленка-ветровлаго защищающая |
| -внешняя обшивка стен: Оцинкованный профлист с8 (0,4мм), Утепление 50мм УРСА, Кнауф, изовер или аналог (рулонный), пленка-ветровлаго защищающаяВнутренняя отделка стен: по желанию заказчика (ДВП,ДВПО,хвойная вагонка,МДФ,ЛДСП)Внутренняя отделка потолка:   по желанию заказчика (ДВП,ДВПО,хвойная вагонка,МДФ,ЛДСП) |
| Дно: доска дюймовка 25\*100мм, ветровлаго защищающая (с 2х сторон утеплителя), половые лаги брус**40\*100мм**,  Утепление 50мм УРСА, Кнауф, изовер или аналог (рулонный),  Пол: **дсп 16мм по** **обрезной доске 25\*100мм****Окно деревянное 80\*100 с двойным остеклением 2 шт.** |
| Дверь межкомнатная: Оргалитовая ДГ 9, размер 0,8х2 м 1 шт. |
| **Спальные места(деревянные нары на 6 спальных мест)** |
| Электричество на скобах (лампа лпо, розетка двойная 2шт., автоматы 25 А) |
| Решетка на окно |
| Линолеум бытовой |